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Технические характеристики и эксплуатационные ограничения
	Модель насоса
	PSTC 40-125/15

	Подача, м3/ч
	18 – 42

	Напор, м.в.с
	 17 – 6 

	Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)
	1.5

	Входной – Выходной фланец, DN мм
	 65 х 40 

	Напряжение, В
	400

	Диапазон допустимой температуры перекачиваемой  жидкости
	-10°C …+120°C

	Диапазон допустимой температуры окружающей среды
	-10°С … +50°С

	Класс энергосбережения
	IE3

	Максимальное рабочее давление , бар
	16

	Степень защиты, IP
	55

	Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.


Конструкционные материалы насоса
	Модель насоса
	PSTC 40-125/15

	Корпуса насоса
	Серый чугун

	Рабочее колесо
	Чугун

	Механическое уплотнение
	Графит/карбид кремния

	Вал
	Нерж. сталь SS304

	Уплотнительные кольца
	Нитриловый каучук NBR


Рабочие параметры серии PSTC 40
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Установочные размеры серии PSTC 40
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Характеристические кривые n ≈ 2900 об/мин
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