Насос Purity PT 50 - 460/55
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Технические характеристики и эксплуатационные ограничения
	Модель насоса
	PT 50 - 460/55

	Подача, м3/ч
	18 – 42

	Напор, м.в.с
	43.8 – 30 

	Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)
	5.5

	Входной – Выходной фланец, DN мм
	 50 х 50

	Напряжение, В
	400/690

	Диапазон допустимой температуры перекачиваемой  жидкости
	-10°C …+120°C

	Диапазон допустимой температуры окружающей среды
	0°С … +50°С

	Класс энергосбережения
	IE3

	Максимальное рабочее давление , бар
	16

	Степень защиты, IP
	55

	Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.


Конструкционные материалы насоса
	Модель насоса
	PT 50 - 460/55

	Корпуса насоса
	Чугун

	Рабочее колесо
	Нерж. сталь 304

	Механическое уплотнение
	SiC/Carbon/SS304 (карбид кремния, углеграфит, нерж. сталь 304)

	Вал
	Нерж. сталь 304

	Уплотнительные кольца
	Каучук


Рабочие параметры серии PT 50, при n = 2900 об/мин
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Пояснение к графикам: Напор (м) – напор в метрах водяного столба, Подача (м³/ч) – подача в метрах³ в час, Измерения проводились для чистой воды, температурой 20°С и вязкостью 1 мм²/c



Установочные размеры серии PT 50
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